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Ниже тебя ждёт увлекательный тест! Внимательно прочитай каждую схему столярного узла и выбери правильное название из предложенных вариантов. Удачи!
Увлекательный мир столярного дела: базовые соединения
1.
Представь, что ты приложил две дощечки торцами друг к другу и закрепил их клеем или гвоздями. Как называется это самое простое, но не самое прочное соединение?
A) 
Вполдерева
B) 
Встык, или торцевое
C) 
Ласточкин хвост
D) 
На шип и паз
2.
В этом соединении с концов двух брусков срезают ровно половину их толщины, а потом накладывают друг на друга, чтобы получилась ровная единая плоскость. Как называется этот способ?
A) 
Соединение вполдерева
B) 
Соединение встык
C) 
Соединение на ус
D) 
Соединение на шкантах
3.
Чтобы сделать красивую рамку для картины без видимых грубых торцов, концы деревянных брусков срезают наискосок под углом 45 градусов и соединяют. Как называется такое угловое соединение?
A) 
Ласточкин хвост
B) 
На шкантах
C) 
На ус
D) 
Вполдерева
4.
В соединяемых деталях высверливают аккуратные отверстия, капают клей и вставляют небольшой круглый деревянный цилиндрик, который соединяет элементы изнутри. Как называется этот цилиндрик и само соединение?
A) 
Шип и паз
B) 
Встык
C) 
На ус
D) 
На шкантах
5.
На конце одной детали вырезается выступающий элемент («язычок»), а на другой — специальное углубление (гнездо), куда этот выступ входит как влитой. Как называется это классическое соединение?
A) 
На шип и паз
B) 
Соединение на ус
C) 
Вполдерева
D) 
Встык
6.
Посмотри на схему: шипы здесь сделаны в форме расширяющейся трапеции, благодаря чему детали сцепляются намертво и не могут выскользнуть. Как называется этот красивый и прочный вид соединений?
A) 
На шкантах
B) 
Ласточкин хвост
C) 
Вполдерева
D) 
На ус
7.
Юный столяр делает табуретку и хочет, чтобы ножки держались максимально крепко и надежно без металлических уголков, используя только деревянные элементы и клей. Какое классическое соединение идеально подойдет?
A) 
Простое соединение встык без клея
B) 
Соединение на ус под 45 градусов
C) 
Соединение на шип и паз
D) 
Простое торцевое соединение
8.
Чтобы ровно и аккуратно распилить деревянный брусок под углом 45 градусов для соединения «на ус», опытные столяры используют специальное приспособление с пропилами. Как оно называется?
A) 
Рубанок
B) 
Стамеска
C) 
Молоток
D) 
Стусло
9.
Почему соединение «вполдерева» намного прочнее, чем обычное соединение «встык»?
A) 
Детали заходят друг за друга в выемках, увеличивая площадь склеивания и упора
B) 
Потому что в нем обязательно используют металлические болты
C) 
Потому что дерево становится полностью прозрачным
D) 
Между ними нет никакой разницы в прочности
10.
Где чаще всего используется шикарное соединение «ласточкин хвост» благодаря его невероятной стойкости к выдергиванию и прочности на разрыв?
A) 
При строительстве забора на улице
B) 
При сборке углов деревянных ящиков и выдвижных полочек
C) 
Для настила полок на полу гаража
D) 
При вырезании сувенирных деревянных ложек

После прохождения теста мы сможем разобрать любые сложные моменты! Если тебе интересно узнать, где применяется конкретное соединение или какие инструменты нужны для его создания, просто спроси меня об этом.


